## Hűtőventilátor kapcsolóáramkör hibakeresési útmutató (nyitott)

1. | Csatlakoztassa le a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | Mérje meg a feszültséget a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkező és a motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz közötti vezetékben.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót, és ellenőrizze az elektromos vezetést a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki a hűtőventilátor-kapcsolót.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem rossz-e a testelés a G101-nél.n