## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0607

P0607 hibakód: | Motorvezérlő egység belső vezérlőmodul működési hiba

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt hibakódok valamelyike P0607 hibakóddal egyidejűleg tárolódik, akkor először annak a hibakódnak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra a P0607 hibakódot.
P0068, P0106, P0107, P0108: Szívócsonk abszolút nyomás (MAP) érzékelő
P0117, P0118, P0125: Motor-hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő (ECT)
P0221, P0222, P0223: Fojtószelep-helyzet (TP) "B" érzékelő
P0335: Forgattyústengely-helyzet (CKP) érzékelő
P2122, P2123: Gázpedálhelyzet (APP) ”A” jeladó
P2127, P2128: Gázpedálhelyzet-érzékelő (APP)
” B” jeladó
P2138: Gázpedálhelyzet (APP) „A” és „B” jeladó feszültsége nem megfelelő

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P0607 hibakód? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő-egységgel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n