## VTEC lengőkarok ellenőrzése

Szükséges célszerszámok
Szelepellenőrző készlet ( 07LAJ-PR30102)

VTEC levegő adapter ( 07VAJ-P8A010A)
VTEC levegő elzáró ( 070AJ-0030100)
VTEC adapter ( 070AJ-0010100)

1. | Melegítse be a motort 5 percig.

2. | Szerelje le a szelepfedelet.

3. | Forgassa el a forgattyústengelyt az óramutató irányával azonos irányba és szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes primer és szekunder szelephimba szabadon mozog-e. Ha a primer szelephimba és a szekunder szelephimba egyszerre mozog, szerelje ki a primer és a szekunder szelephimbát egy egységként, és ellenőrizze, hogy a primer és szekunder szelephimbákban lévő dugattyúk simán mozognak-e. Ha valamelyik szelephimba cserére szorul, cserélje ki az elsődleges és a másodlagos szelephimbát egy szerelvényként, és vizsgálja meg. Ha az összes primer szelephimba és szekunder szelephimba szabadon mozog, folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | Ellenőrizze, hogy a műhelykompresszor műszerén látható levegőnyomás nagyobb, mint 400 kPa (4 kgf/cm2).

5. | Ellenőrizze a szelephézagot.

6. | Szerelje ki a 3. számú szelephimbatengely rögzítőcsavarját, majd szerelje be a VTEC levegő adaptert (A) alátéttel (vastagság kb. 1,5 mm)

7. | Szerelje ki az 5. szelephimbatengely rögzítőcsavart, majd szerelje be a VTEC levegőelzárót (B).

8. | Szerelje be a VTEC adatpert (C) a VTEC levegő adapterre, majd csatlakoztassa a szelepellenőrző készletet (D).

9. | Lazítsa meg a szelepet a szabályozón, és adja rá az előírt levegőnyomást.
Előírt levegőnyomás: 340 kPa (3,5 kgf/cm2)

10. | Az előírt levegőnyomással forgassa a forgattyústengelyt az óramutató irányában, és szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a primer szelephimbák és a szekunder szelephimbák együtt mozognak-e. Ha a primer szelephimba és a szekunder szelephimba szabadon mozog, szerelje ki a primer és a szekunder szelephimbát egy egységként, és ellenőrizze, hogy a primer és szekunder szelephimbákban lévő dugattyúk simán mozognak-e. Ha valamelyik szelephimba cserére szorul, cserélje ki az elsődleges és a másodlagos szelephimbát egy szerelvényként, és vizsgálja meg.

11. | Szerelje ki a célszerszámokat.

12. | Alkalmazzon motorolajat a csavarmeneteken és a szelephimbatengely rögzítőcsavarok peremein, majd húzza meg a csavarokat 29 Nm (3,0 kgf·m) nyomatékkal.

13. | Szerelje fel a szelepfedelet.