## Motor olajnyomás-kapcsoló ellenőrzése

1. | Szerelje ki az olajnyomás-kapcsoló csatlakozóját (A) a motorolajnyomás kapcsolóból (B).

2. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a pozitív csatlakozó (C) és a motor (test) között. Álló motorral elektromos kapcsolatnak kell lenni. Járó motornál nem szabad elektromos vezetésnek lenni.

3. | Ha a kapcsoló nem működik, ellenőrizze a motorolajszintet. Ha a motorolajszint rendben van, ellenőrizze a motorolajnyomást. Ha az olajnyomás rendben van, cserélje ki az olajnyomás-kapcsolót.