## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0122 (7-1)

Diagnosztikai hibakód P0122 (7-1): | TP érzékelő áramköri alacsony feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a fojtószelep-helyzetet a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. Körülbelül 10% vagy 0,5 V mérhető, amikor a gázpedál teljesen fent van, és körülbelül 90% vagy 4,5 V, amikor a gázpedált teljesen lenyomta? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelep-helyzetérzékelőnél és az ECM/PCM-nél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le a TP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg az feszültséget a TP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

7. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

8. | Az érzékelő oldalon mérje meg az ellenállást a TP érzékelő 2-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között, teljesen zárt fojtószeleppel. Körülbelül 0,5-0,9 kWmérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a fojtószelepházat.n

9. | Mérje meg az ellenállást a TP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. és 3. sz. érintkezője között a fojtószelep teljesen zárt helyzetében. Körülbelül 4,5 kWmérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Cserélje ki a fojtószelepházat (a TP érzékelő külön nem kapható).n

10. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

11. | A kábelköteg oldalon ellenőrizze az elektromos vezetést a TP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (A15) és a fojtószelep-helyzetérzékelő közötti vezetékben. n. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | Zárja testre az ECM/PCM csatlakozó A15-es érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

13. | A kábelköteg oldalon ellenőrizze az elektromos vezetést a TP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (A15) és a fojtószelep-helyzetérzékelő közötti vezetékben. n.

14. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A10 és A20 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (A20) és a fojtószelep-helyzetérzékelő közötti vezetékben. n. NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n