## Kormánykerék beszerelése

## Kiegészítő utasvédelmi rendszerrel

1. | A kormánykerék beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az első kerekek egyenesen előre állnak, majd állítsa középre a kábeldobot (A). Ezt úgy végezheti el, hogy a kábeldobot először jobbra forgatja, amíg fel nem ütközik. Ezután az óramutató járásával ellentétes irányba körülbelül két és fél fordulattal fordítja el. A kábeldob címkéjén lévő nyíl jelzésnek (B) egyenesen felfelé kell mutatnia.

2. | Helyezze el az irányjelző-visszaállító hüvely (B) két fülét (A) az ábra szerint, és szerelje be a kormánykereket a kormányoszlop tengelyre. Győződjön meg arról, hogy a kormánykerék agy (C) illeszkedik a kábeldob csapjaihoz (D) és a visszaállító hüvely füleihez. Ne ütögesse a kormánykereket vagy a kormányoszlop tengelyét a kormánykerék beszerelésekor.

3. | Szerelje be a kormánykerék fejes csavarját (HATC-ben gyártva:) Szerelje be a kormánykerék csavaranyát (A), és húzza meg. Győződjön meg arról, hogy a kürt kábelköteg (B) elvezetése és rögzítése megfelelő.

4. | Csatlakoztassa a kormányváltoztatás-kapcsoló csatlakozóját (A) (ha rendelkezik vele).

5. | Szerelje be a vezetőoldali légzsákot és ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e.

6. | Ellenőrizze a kürt és az irányjelző visszaállításának megfelelő működését.

## Kiegészítő utasvédelmi rendszer nélkül

1. | A kormánykerék beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az első kerekek egyenesen előre állnak a kormányoszlop középre állítása érdekében.

2. | Állítsa fel- és lefelé a kürtjel törlés bütyök (B) két fülét (A).

3. | Szerelje a kormánykereket a kormányoszlopra, ügyelve arra, hogy kormánykerékagy (A) összekapcsolódjon a kürtjel törlés bütyök (C) füleivel (B). Ne ütögesse a kormánykereket vagy a kormányoszlop tengelyét a kormánykerék beszerelésekor.

4. | Tegye be a kormánykerék csavaranyát (A) és húzza meg.

5. | Szerelje be a kürt pedálját (B) és rögzítse új Torx fejes csavarokkal (C).

6. | Kösse be az akkumulátor negatív kábelt.

7. | Ellenőrizze a kürt és az irányjelző visszaállításának megfelelő működését.