## Szőnyeg cseréje

Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg az SRS alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat az SRS fejezetben.
MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg, ne gyűrje össze és ne csavarja meg a szőnyeget.
- Legyen óvatos, nehogy megsértse a műszerfalat vagy a belső burkolati elemeket.

1. | Szerelje ki a következőket: Első ülések, mindkét oldalon. Függőleges burkolatok mindkét oldalon Első ajtóküszöb-burkolat, mindkét oldalon. Középső ajtóoszlop alsó burkolat, mindkét oldalon. Hátsó ajtóküszöb-burkolat, mindkét oldalon. Vezetőoldali műszerfal alsó burkolat Utasoldali műszerfal alsó burkolat Középkonzol Hátsó ülésláb vezető burkolat, mindkét oldalon

2. | Húzza ki a hátsó biztonságiöv-csatokat és a hátsó középső kétpontos biztonsági öv vagy hárompontos biztonsági öv leszerelhető rögzítését mindegyik övszalagon átfűzve, mindkét üléspárnán. Ezután emelje fel mindkét üléspárnát.

3. | Mindkét hátsó háttámla aljáról (A) oldja a rögzítőelemeket (B) a szőnyeg hátulján (C). Húzza ki a hátsó biztonságiöv-csatokat (D) a csatrögzítés szőnyegében (F) lévő kivágáson (E) keresztül, majd húzza le a szőnyeget mindkét csomagtér felőli burkolatról.

4. | Szerelje ki a szőnyeg (A) első részét:
-1 | Csatlakoztassa le a rögzítőfék-kapcsoló csatlakozóját (B).
-2 | Oldja a hátsó fűtés felső levegővezető cső kampóit (C).
-3 | Oldja a műszerfal alatti rögzítőket (D). Húzza ki a szőnyeg első középső szélét a fűtőegység alól, hogy oldja a rögzítőelemet (E).

5. | Vegye ki a szőnyeget.

6. | Szerelje be a szőnyeget a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg, ne gyűrje össze és ne csavarja meg a szőnyeget. Győződjön meg róla, hogy az ülés alatti kábelkötegek (G) elvezetése megfelelő. Csúsztassa a szőnyegben lévő kivágást a kampó fölé. Megfelelően csúsztassa be a szőnyeget mindkét csomagtér felőli burkolat alá. Megfelelően illessze be a szőnyeg első középső szélét a fűtőegység alá mindkét oldalról, hogy ne alakuljanak ki ráncok vagy laza részek a szőnyegben.