## Elektromosan állítható tükör működési próba

1. | Szerelje ki az elektomos állítású külső tükör kapcsolóját (A).

2. | Kösse le a 13-pólusú csatlakozót (B) a kapcsolóról.

3. | Válassza ki a megfelelő vizsgálatot a hibajelenség alapján: Egyik tükör sem működik, folytassa a következő lépéssel: 4 A bal tükör nem működik, folytassa a következő lépéssel: 6 A jobb tükör nem működik, folytassa a következő lépéssel: 7 A páramentesítő nem működik, folytassa a következő lépéssel: 8 A visszahúzó működtető elemek nem működnek, folytassa a következő lépéssel: 9

### Mindkét tükör

4. | Ellenőrizze a feszültséget a 2. sz. érintkező és a karosszéria testelés között, miközben a gyújtáskapcsoló ON (BE) állásban van. Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. Ha nincs akkumulátor feszültség, ellenőrizze a következőket: a 22. sz. (7,5A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. szakadás a BLK/YEL vezetékben. Ha van akkumulátor feszültség, folytassa a következő lépéssel: 5.

5. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az 6. sz. érintkező és a karosszéria testelés között. Elektromos vezetésnek kell lennie. Ha nincs villamos kapcsolat, ellenőrizze a következőket: szakadás a BLK vezetékben. hol van rossz testelés (G401) Ha van villamos kapcsolat, külön-külön ellenőrizze mindkét tükröt a következőkben leírtak szerint.

### Bal tükör

6. | Csatlakoztassa a 2. sz. érintkezőt a 10. sz. érintkezőhöz, és a 5. sz. (vagy a 12. sz.) érintkezőt a karosszéria testeléshez egy áthidaló vezetékekkel. A bal tükörnek lefelé kell billennie (vagy balra kell fordulnia) a gyújtáskapcsoló ON (II) állásában. Ha a tükör nem billen lefelé (illetve nem fordul balra), akkor ellenőrizze, hogy nincs szakadás a GRN/WHT (vagy BLU/WHT) vezetékben a bal tükör és a 13-pólusú csatlakozó között. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze a bal tükör működtető elemet. Ha a tükör nem billen lefelé és nem is fordul balra, javítsa meg a BLU/BLK vezetéket. Ha a tükör megfelelően működik, ellenőrizze a tükör kapcsolóját.

### Jobb tükör

7. | Csatlakoztassa a 2. sz. érintkezőt a 11. sz. érintkezőhöz, és a 5. sz. (vagy a 13. sz.) érintkezőt a karosszéria testeléshez egy áthidaló vezetékekkel. A jobb tükörnek lefelé kell billennie (vagy balra kell fordulnia) a gyújtáskapcsoló ON (II) állásában. Ha a tükör nem billen lefelé (illetve nem fordul balra), akkor ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a GRN/WHT (vagy WHT/RED) vezetékben a jobb tükör és a 13-pólusú csatlakozó között. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze a jobb tükör működtető elemet. Ha a tükör nem billen lefelé és nem is fordul balra, javítsa meg a RED/YEL vezetéket. Ha a tükör megfelelően működik, ellenőrizze a tükör kapcsolóját.

### Páramentesítő.

8. | Csatlakoztassa az 1. sz. érintkezőt a karosszéria testeléshez áthidaló vezetékkel, és ellenőrizze a páramentesítő működését. Mindkét tükör páramentesítőnek fel kell melegednie a gyújtáskapcsoló ON (II) állásában. Ha egyik tükör sem melegszik fel, ellenőrizze a következőket: a 7. sz. (30 A) biztosíték kiolvadt-e a motortér biztosíték/relé dobozban az elektomos állítású külső tükör páramentesítő relét. szakadás a vezetékben hol van rossz testelés (G401) Ha csak az egyik nem melegszik fel, ellenőrizze annak a páramentesítőjét Ha mindkettő felmelegszik, ellenőrizze a páramentesítő kapcsolót.

### Behajtható tükör

9. | Csatlakoztassa a 2. sz. és a 7. sz. (vagy 8. sz.) érintkezőt , valamint a 8. sz. (vagy 7. sz.) és a 6. sz. érintkezőt áthidaló vezetékekkel, és ellenőrizze a behajtható tükör működését. Mindkét tükörnek be kell hajlania (vagy ki kell hajlania) a gyújtáskapcsoló ON (II) állásában. Ha egyik tükör sem működik, ellenőrizze a következőket: a 22. sz. (7,5 A) biztosíték kiolvadt-e a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban szakadás a RED/BLU vagy a RED/WHT vezetékben. hol van rossz testelés (G401) Ha csak az egyik nem működik, ellenőrizze a behajtható tükör működtető elemet. Ha mindkettő működik, ellenőrizze a kihajtás/behajtás kapcsolót.