## Kézi kapcsolású sebességváltó főtengelyének szétszerelése

1. | Szerelje ki a golyóscsapágyat, a kúpos gyűrűt, a távtartó gallért, a szinkrongyűrűt és az 5. szinkronperselyt.

2. | Támassza meg az 5. sebességfokozat fogaskerekét (A) egy acélhasábokon, és sajtolja ki a főtengelyt az 5. fokozat szinkronagyából (B). Szorítópofás lehúzó használata a fogaskerék-fogazat sérülését okozhatja.

3. | Támassza alá a 3. sebességfokozat fogaskereket (A) acélhasábokkal, és sajtolja ki a főtengelyt a 3./4. szinkronagyból. Szorítópofás lehúzó használata a fogaskerék-fogazat sérülését okozhatja.