## Gyújtáskapcsoló ellenőrzése

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) alkatrészek elhelyezkedését, az óvintézkedéseket és az eljárásokat a Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) című fejezetben.

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt.

2. | Szerelje le a kormányoszlop burkolatokat.

3. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatnak megfelelően.

4. | Ha az villamos kapcsolat ellenőrzések nem egyeznek meg a táblázattal, cserélje ki a kormányzár egységet.