## Kábeldob alsó heveder csere - hétsebességes üzemmód esetén

## KB, KE, KG és KQ (L15A1 motor) modellek (6-fokozatú Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó+hétsebességes üzemmód) esetén

Ezen a területen kiegészítő utasvédelmi rendszer alkatrészek találhatók. Mielőtt javítást vagy karbantartást végezne, nézze át a következő részeket a kiegészítő utasvédelmi rendszerre vonatkozó fejezetben;

- A részegységek elhelyezkedése.
- Óvintézkedések és műveletek.

1. | Távolítsa el a kormánykereket.

2. | Távolítsa el a kormánykerék hátsó fedelét (B) rögzítő csavarokat (A) (4), majd a kormánykerék hátsó fedelét.

3. | Távolítsa el a + (pozitív) kormányváltó kapcsoló csatlakozóját a bilincsből, majd távolítsa el a csatlakozót.

4. | Távolítsa el a + (pozitív) kormányváltó kapcsolót (D) rögzítő csavarokat (C), majd a a + (pozitív) kormányváltó kapcsolót és a HÉTSEBESSÉGES ÜZEMMÓD főkapcsolót (E).

5. | Távolítsa el a HÉTSEBESSÉGES ÜZEMMÓD főkapcsoló csatlakozóját.

6. | Távolítsa el a - (negatív) kormányváltó kapcsoló csatlakozóját (A) a bilincsből, majd távolítsa el a csatlakozót. Távolítsa el az audio távvezérlő-kapcsoló csatlakozóját, ha van.

7. | Távolítsa el a kötegvezetőt (B) és a kábeldob mellék vezeték kötegét (C), majd távolítsa el a kötegvezetőből a kábeldob mellék vezeték köteget.

8. | Cserélje ki a a kábeldob mellék vezeték kötegét és az újat helyezze vissza a kötegvezetőbe.

9. | Szerelje fel a kötegvezetőt a kormánykerékre.

10. | A csavar segítségével szerelje be a HÉTSEBESSÉGES ÜZEMMÓD főkapcsolót és a + (pozitív) kormányváltó-kapcsolót, majd a csavarokkal (4) rögzítse a kormánykerék hátsó fedelét.

11. | Csatlakoztassa a lecsatlakoztatott csatlakozókat.

12. | Szerelje vissza a kormánykereket.