## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: U0073

DTC U0073: | F-CAN működési hiba (Bus-Off)

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Törölje a HDS-sel megjelenő DTC-t.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze az időszakosan megjelenő DTC-ket, ill. a HDS-sel megjelenő DTC-ket. Megjelenik a DTC U0073 a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a VSA modulátor vezérlőegységnél vagy az ECM-nél.n

5. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

6. | Válassza le a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozóját és a megcsúszás/oldalirányú gyorsulás 4-pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 38. sz. és 39. sz. érintkezője és a test között, külön-külön. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

9. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

10. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozóját (40-pólusú).

11. | Mérje meg a feszültséget a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 38. sz. és 39. sz. érintkezője és a test között, külön-külön. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Javítsa meg a zárlatot a tápáramkörrel az ECM 4. sz. csatlakozó 40. sz érintkező (CANH vezeték), a 30. sz. érintkező (CANL vezeték), valamint a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó közötti vezetékben, majd folytassa a 19 lépéssel. NEM - Szereljen be egy tudottan jó motorvezérlő egységet,, majd folytassa a 19 lépéssel.

12. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

13. | Ellenőrizze, van-e villamos kapcsolat a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 38. sz. és 39. sz. érintkezője és a test között, külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 16.

14. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozóját (40-pólusú).

15. | Ellenőrizze, van-e villamos kapcsolat a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 38. sz. és 39. sz. érintkezője és a test között, külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot az ECM 4. sz. csatlakozó 40. sz érintkező (CANH vezeték), a 30. sz. érintkező (CANL vezeték), valamint a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó közötti vezetékben, majd folytassa a 19 lépéssel. NEM - Szereljen be egy tudottan jó motorvezérlő egységet,, majd folytassa a 19 lépéssel.

16. | Mérje meg az ellenállást a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozójának 38. sz. és 39. sz. érintkezője között. Is there about 120±12 W? IGEN - Tegyen be egy tudottan jó VSA modulátor vezérlőegységet, és a megcsúszás/oldalirányú gyorsulás érzékelő egységet, egyszerre csak az egyiket, amíg a DTC-k meg nem szűnnek, majd cserélje ki azt a vezérlőmodult, amelyiknél a DTC-k megszűnnek. Ha a tünetek nem múlnak el, Szereljen be egy tudottan jó motorvezérlő egységet,, majd folytassa a 19 lépéssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 17.

17. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozóját (40-pólusú).

18. | Ellenőrizze, van-e villamos kapcsolat a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozójának 38. sz. és 39. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a zárlatot az ECM 4. sz. csatlakozó 40. sz érintkező (CANH vezeték), a 30. sz. érintkező (CANL vezeték), valamint a VSA modulátor vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó közötti vezetékben, majd folytassa a 19 lépéssel. NEM - Szereljen be egy tudottan jó motorvezérlő egységet,, majd folytassa a 19 lépéssel.

19. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

20. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Állítsa vissza a HDS-sel megjelenő DTC-t.

23. | Végezze el az ETCS tanulási eljárást.

24. | Ellenőrizze az időszakosan megjelenő DTC-ket, ill. a HDS-sel megjelenő DTC-ket. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC U0073 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a VSA modulátor vezérlőegységnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van. Ha az ECM-et helyettesítette, cserélje ki az eredeti ECM-et.n