## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 62

DTC 62: | EPS vezérlőegység belső áramkör(A biztonsági üzemmód relé beszorult az ON (BE) állásban)

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

3. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 62? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult EPS vezérlőegység-csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó EPS vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n