## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0201 (71), P0202 (72), P0203 (73), P0204

DTC P0201: | Szakadás a 1. henger befecskendező áramkörében
DTC P0203: | Szakadás a 3. henger befecskendező áramkörében

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P0201, P0202, P0203 vagy P0204 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőknél és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Kösse le a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Javítsa meg a szakadást a befecskendező fúvóka és a PGM-FI 1. sz. főrelé közötti vezetékben, majd folytassa a következő lépéssel: 15.

9. | A befecskendező felőli oldalon mérje meg az ellenállást a befecskendező 2-pólusú csatlakozójának 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. 11.4-12.6W mérhető (20°C hőmérsékleten)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

10. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

11. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

12. | Mérje meg a feszültséget a karosszériatest és a diagnosztikai csatlakozó doboz megfelelő érintkezője között (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM CSATLAKOZÓ Sz. (CSATLAKOZÓ) | ÉRINTKEZŐ TESZT DOBOZ CSATLAKOZÓ Sz. | VEZETÉK SZÍN
1. sz. | P0201 | 10 (3. sz.) | 39 | BRN
2. sz. | P0202 | 13 (3. sz.) | 42 | RED
3. sz. | P0203 | 11 (3. sz.) | 40 | BLU
4. sz. | P0204 | 12 (3. sz.) | 41 | YEL
Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 21. NEM - Javítsa meg a szakadást az ECM csatlakozó érintkező és a befecskendező közötti vezetékben (lásd táblázat), majd folytatás a következő lépéssel: 15.

13. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

14. | Cserélje ki a hibás befecskendezőt.

15. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

16. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

17. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

18. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

19. | Indítsa be a motort.

20. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0201, P202, P203 vagy P204 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőknél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

21. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

22. | Indítsa be a motort.

23. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0201, P202, P203 vagy P204 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőknél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n