## Indításgátló vezérlőegység-vevő cseredarab

1. | Szerelje le a műszerfal alsó burkolatát.

2. | Távolítsa el a kormányrúd-burkolatokat.

3. | Kösse le a csatlakozókat (A) az indításgátló vezérlőegység vevőről (B).

4. | Szerelje ki a két csavart és az indításgátló vezérlőegység vevőt a gyújtás zárhengerből (C).

5. | Szerelje be az indításgátló vezérlőegység vevőt a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében.

6. | A csere után regisztrálja az indításgátló vezérlőegység vevőt a HDS mérőműszerrel, majd ellenőrizze az indításgátló rendszert.