## Késleltető mágnestekercs ellenőrzése

1. | Kösse le a letiltó mágnestekercs csatlakozót.

2. | Mérje meg a tiltó mágneskapcsoló ellenállását a csatlakozó érintkezőknél.
NORMÁL: | 11,7-21,0 W

3. | Cserélje ki a tiltó mágnestekercset, ha az ellenállás a normál tartományon kívül esik.

4. | Ha az ellenállás a normál tartományban van, csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusát a tiltó mágneskapcsoló csatlakozó 2. sz. érintkezőjére, és csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusát a csatlakozó 1. sz. érintkezőjére. Egy kattanásnak kell hallatszania. Cserélje ki a tiltó mágnestekercset, ha nem hallható kattanó hang.