## Automata sebességváltó kapcsolókábelének beállítása

1. | Szerelje ki a középső konzolt, és szerelje ki a fűtéscsövet.

2. | Kapcsoljon az [N] állásba.

3. | Szerelje ki a kapcsolókábel végét rögzítő anyát, majd kösse le a kábel végét a sebességváltó karról.

4. | Forgassa el a hüvelytartót (A) a kapcsolókábelen (B) egy negyed fordulattal; a hüvelytartón lévő fül (C) a sebességváltó kar tartó talpának nyílásába (D) kerül. Ezután a tartó elcsúsztatásával szerelje ki a kapcsolókábelt a sebességváltó kar tartó talpából. A kapcsolókábelt soha se a kapcsolóhuzal vezető (E) megcsavarásával szerelje ki.

5. | Nyomja be a kapcsolókábelt (A), amíg fel nem ütközik, majd engedje el. Húzza vissza a kapcsolókábelt két lépéssel, hogy a sebességváltókar [N]-ben legyen. A kapcsolókábelt ne húzza és ne nyomja a kapcsolókábel vezetőnél (B) fogva.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy az [N] helyzetjelző kigyullad-e.

7. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

8. | Illesszen be egy 6,0 mm-es csapot (A) a sebességváltó kar tartó talapzaton lévő tájolófuratba (B) és a sebességváltó karon lévő tájolófuratba (C). A sebességváltó kar az [N] állásban rögzítve van.

9. | Igazítsa össze a kapcsolókábelen (B) lévő csatlakozóaljzat tartót (A) a tartó talapzaton (C) lévő horonyba, majd csúsztassa a tartót a talapzatba. Szerelje fel a kapcsolókábel végét (D) a rögzítő tőcsavarra (E), a négyzetes nyílást (F) a tőcsavar tövénél lévő négyzetes szerelvényre (G) illesztve. A kapcsolókábel rögzítésére egy negyed fordulattal fordítsa el a tartót. A kapcsolókábelt soha ne a kábelvezető (H) elcsavarásával szerelje be.

10. | Ellenőrizze, hogy a kapcsolókábel vége megfelelően van-e a rögzítő tőcsavarra szerelve.

11. | Ha nem megfelelően van beszerelve, szerelje ki a kapcsolókábelt a sebességváltókar tartó talapzatból, és szerelje be újra a kapcsolókábelt. Ne szerelje fel a kapcsolókábel végét a rögzítő tőcsavarra, amíg a kapcsolókábel a sebességváltókar-tartó talapzaton van.

12. | Szerelje be és húzza meg az anyát.

13. | Szerelje ki a 6,0 mm-es csapot (A), amit a sebességváltó kar rögzítéséhez szereltek be.

14. | Fordítsa el a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba, és mozgassa a sebességváltó kart mindegyik állásba. Ellenőrizze, hogy a sebességváltókar helyzetjelző követi-e a sebességváltó-fokozat kapcsolót.

15. | Indítsa be a motort, és ellenőrizze a kapcsolókábel beállítását a fékpedál megnyomásával.

16. | Nyomja meg a kapcsolóretesz kioldót, és ellenőrizze, hogy a sebességváltó kar kiold-e, és hogy a sebességváltó kar zár-e, amikor visszakapcsol a [P] helyzetbe.

17. | Szerelje vissza a középső konzolt és a fűtés csövét.