## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1607 (0-2)

Diagnosztikai hibakód P1607 (0-2): | Működési hiba az ECM/PCM belső áramkörben

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | Várjon 40 másodpercig. Megjelenik a DTC P1607? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van.n