## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: L

L diagnosztikai hibakód jelző: | Szakadás vagy rövidzárlat van az üzemmódvezérlő motor áramkörében

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik az L hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, ellenőrizze, hogy nincsenek laza vezetékek, vagy rossz csatlakozások az üzemmód-állítómotor áramkörében.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze az üzemmódvezérlő motort. Az üzemmódvezérlő motor rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki az üzemmódvezérlő motort.n

6. | Csatlakoztassa le az üzemmódvezérlő motor 7 pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó és az üzemmódvezérlő motor 7-pólusú csatlakozó következő érintkezői között.
28-pólusú: | 7 pólusú:
--- | ---
7. sz. | 1. sz.
8. sz. | 2. sz.
16. sz. | 6. sz.
17. sz. | 5. sz.
18. sz. | 7. sz.
19. sz. | 4. sz.
20. sz. | 3. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Javítson meg minden szakadást a klímaberendezés-vezérlőegység és az üzemmódvezérlő motor közötti vezeték(ek)ben.n

9. | Ellenőrizze egyenként az elektromos vezetést a karosszériatest és a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 7., 8., 16., 17., 18., 19. és 20. sz. érintkezői között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység és az üzemmódvezérlő motor közötti vezeték(ek)ben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Ellenőrizze a vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójának érintkezői között az alábbiak szerint.
Végpont | Végpontig
7 | 8, 16, 17, 18, 19, 20
8 | 16, 17, 18, 19, 20
16 | 17, 18, 19, 20
17 | 18, 19, 20
18 | 19, 20
19 | 20
Van vezetés valamelyik végpont között? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a vezetékekben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa BE (II) állásba, és ellenőrizze az érintkezők feszültségét. Van feszültség? IGEN - Javítsa meg a tápfeszültség rövidzárlatát a klímaberendezés-vezérlőegység és az üzemmódvezérlő motor közötti vezeték(ek)ben. Ez a rövidzárlat a klímaberendezés-vezérlőegységet is károsíthatja. Javítsa meg a tápfeszültség rövidzárlatát, mielőtt kicserélné a klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Ellenőrizze, vezetékek lazaságát vagy a csatlakozások állapotát a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójánál és az üzemmódvezérlő motor 7-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n