## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó forgalombiztonsági vizsgálata - hétsebességes üzemmóddal

1. | Melegítse fel a motort a rendes üzemi hőmérsékletre (a hűtőventilátor bekapcsol).

2. | Húzza be a rögzítőféket, és ékelje ki mindkét hátsó kereket. Indítsa be a motort, majd miközben nyomja a fékpedált, váltson a [D] helyzetbe. Nyomja be a gázpedált, majd hirtelen engedje fel. A motornak nem szabad lefulladnia.

3. | Teszt [P] helyzetben: állítsa le a gépjárművet 16°-os lejtőn, használja a rögzítőféket és kapcsoljon (P) helyzetbe. Engedje fel a féket; a gépjárműnek nem szabad mozognia.

4. | A próbaúthoz szerelje ki a kesztyűtartó fedelét és a kesztyűtartót, továbbá szerelje ki az utasoldali alsó burkolatot, majd szerelje ki a szerelőnyílás burkolatát.

5. | Állítsa be a digitális multimétert (A) a fojtószelephelyzet-érzékelő feszültségének ellenrőzéséhez hegyes mérőcsúccsal (B).

6. | Mérje meg a feszültséget a PCM-csatlakozó A15 és A23 vagy A24 érintkezői között.

7. | Végezzen próbautat a gépjárművel sík úton, a táblázatban megadott helyzetben. Ellenőrizze, hogy a motorfordulatszám megfelel-e hozzávetőlegesen a gépjármű sebességének, a fojtószelephelyzet-érzékelő a táblázatban megadott feszültsége esetén.
[D] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.050-1.450
2,0 V | 40 | 2.050-2.650
60 | 2.200-2.800
100 | 2.750-3.350
4,5 V | 40 | 3.900-4.500
60 | 4.350-4.950
100 | 4.800-5.400
[S] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 1.800-2.200
60 | 2.100-2.700
100 | 2.950-3.550
2,0 V | 40 | 2.850-3.450
60 | 3.200-3.800
100 | 3.650-4.250
4,5 V | 40 | 4.050-4.650
60 | 4.800-5.400
100 | 5.350-5.950
[L] helyzet
Fojtószelephelyzet-érzékelő feszültsége | Gépjárműsebesség km/h (mph) | Motorfordulatszám (min-1)
--- | --- | ---
0,75 V | 40 | 2.700-3.300
60 | 3.400-4.000
100 | 4.100-4.700
2,0 V | 40 | 3.450-4.050
60 | 4.050-4.650
100 | 4.650-5.250
4,5 V | 40 | 4.300-4.900
60 | 5.050-5.650
100 | 5.400-6.000