## Légkondicionáló nyomáskapcsoló áramkör hibakeresési útmutató - klímaszabályozóval

MEGJEGYZÉS:

- Ha az alábbi alakatrészek valamelyike működőképes, a jelen hibakeresési útmutató nem használható: kondenzátor ventilátor, hűtőventilátor, klímaberendezés kompresszor. Kövesse a hibakeresési útmutatót.
- A hibakeresés végrehajtása előtt ellenőrizze a hajtáslánc diagnosztikai hibakódjait.

1. | Kösse le a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. 5 V vagy több? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 18.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a klímaberendezés nyomáskapcsolójának 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 23.

6. | Kösse vissza a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Mérje meg a feszültséget a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 26. sz. érintkezője és a karosszériatest között. 5 V vagy több? IGEN - ETCS-sel: Folytatás a következő lépéssel: 10. ETCS nélkül: Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlőegység és a klímaberendezés-nyomáskapcsoló közötti vezetékben.n

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 21. sz. és 18. sz. érintkezője között. Az ellenállás kisebb, mint 24 k ohm? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 15. NEM - Javítsa meg a nagy ellenállás okát az elpárologtató hőmérséklet áramkörében.n

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | Bontsa szét a PCM E csatlakozóját (31P).

14. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusó csatlakozó 22. sz. érintkezője éa a motor - és váltó-vezérlőegység E csatlakozó (31P) 4. sz. érintkezője között. Az ellenállás kisebb, mint 24 k ohm? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 15. NEM - Javítsa meg a nagy ellenállás okát az elpárologtató hőmérséklet áramkörében.n

15. | Csatlakoztassa vissza a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját és a motor - és váltó-vezérlő E csatlakozóját (31P) (ETCS nélkül).

16. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

17. | Győződjön meg arról, hoigy a ventilátormotor minden fordulatszámon üzemel. Az összes fordulatszámon jár a ventilátormotor? IGEN - Ellenőrizze a vezetékek lazaságát vagy a csatlakozások állapotát a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójánál és a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítsa ki a ventilátormotor áramkörének hibáját.n

18. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

19. | Kösse vissza a klímaberendezés nyomáskapcsoló 2-pólusú csatlakozóját.

20. | Győződjön meg arról, hogy a klímaberendezés kapcsolója KI van-e kapcsolva

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő egység E (40P) csatlakozó 40. sz. érintkezője (ETCS-el) és a motor- és váltó-vezérlőegység E (31P) csatlakozó 28. sz. érintkezője (ETCS nélkül) karosszériatest között, csatlakoztatott motorvezérlő-egység /motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozókkal. ETCS-vel ETCS nélkül 5 V vagy több? IGEN - Javítsa meg a szakadást az ECM/PCM és a klímaberendezés nyomáskapcsolója közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze a kábelek lazaságát vagy csatlakozások állapotát a motorvezérlő-egység E (40P) csatlakozójánál (ETCS-vel) vagy a motor- és váltó-vezérlőegység E (31P) csatlakozójánál (ETCS-nélkül). Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő modullal/erőátviteli vezérlőmodullal (ECM/PCM egységgel), majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség vagy a kijelzés megszűnik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n

23. | Ellenőrizze, hogy a klímarendszer nyomása megfelelő. A nyomás az előírt tartományon belül van? IGEN - Cserélje ki a klímaberendezés nyomáskapcsolót.n NEM - Szüntesse meg a klímaberendezés nyomás problémáját.n