## Kéziszelep-test szétszerelése, ellenőrzése és összeszerelése

1. | Szerelje ki a rugóüléket (A), a szeleprugót (B) és a hátrameneti fokozat reteszelő szelepet (C) a kéziszelepházból (D).
Hátrameneti fokozat reteszelő szeleprugó előírások (Normál) Huzalátmérő: 1,1 mm (1.573 in.) Külső átmérő: 7,0 mm (1.573 in.) Terheletlen hossz: 46,8 mm (1.573 in.) Menetszám: 21,4

2. | Szerelje ki a kéziszelepet (E).

3. | Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy nem kopott, vagy sérült-e.

4. | Oldószerrel vagy karburátor-tisztítóval alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt és szárítsa meg sűrített levegővel. Fújja át az összes vezetéket.

5. | Összeszereléskor kenje be az össze alkatrészt ATF-fel.