### Karbantartási terv normál körülmények esetén - ausztráliai és új-zélandi modellek

Kövesse a normál üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervben meghatározott nehéz üzemeltetési feltételek nem alkalmazhatók.

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motorolaj csere | 10000 kilométerenként vagy évente
Motorolaj-szűrő csere | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Légszűrőbetét csere. |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Szelephézag ellenőrzés. |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Üzemanyagszűrő csere. |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Gyújtógyertya csere |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Hajtószíjak ellenőrzése és beállítása Ellenőrizze repedések, sérülések, valamint behajlás és feszesség szempontjából |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Alapjárati fordulatszám ellenőrzés |  |  |  |  | l |  |  |  |  | l
Hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda, minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Kézi kapcsolású sebességváltó folyadékának cseréje Használjon eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadékot (MTF) |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Cserélje le a fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT)-folyadékot Használjon eredeti Honda ATF-Z1-et |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Első és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze a fékbetétek és féktárcsák vastagságát. Ellenőrizze, hogy nem sérültek vagy repedtek-e. Ellenőrizze a kerékfékhengerek tömítettségét Ellenőrizze a fékbetéteket, hogy nem repedtek, égettek, kopottak, vagy szennyezettek-e. Ellenőrizze a féknyergeket, hogy nem sérültek, tömítetlenek vagy rosszul rögzítettek-e. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Fékfolyadék cseréje Csak DOT 3 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadékszintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente
Rögzítőfék beállítás ellenőrzése. | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Lámpabeállítás ellenőrzése Ellenőrizze a fényszórók beállítását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Próbaút (zaj, stabilitás, műszerfal működése) Ellenőrizze az úttartást, a zajt, a rezgést és a műszerfal működését. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Cserélje át körben a gumiabroncsokat Legalább havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását és állapotát. | 10 000 kilométerenként

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze a helyes beszerelést és helyzetet, hogy nincs-e repedés, sérülés, korrózió vagy tömítetlenség! Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Ha szükséges, húzza meg a laza elemeket.
Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudazatot. Ellenőrizze a gumiharangot, hogy nem sérült-e, és nem jut-e ki a zsír. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Felfüggesztés alkatrészei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely-gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangot és a gumiharang-rögzítőbilincset, hogy nem repedt-e. Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Féktömlők és fékcsövek (ABS-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerő-szabályozó szelepet és az ABS-egységet, hogy nem tömítetlen-e.
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Ellenőrizze a szinteket és hogy nincs-e szivárgás. Ha szükséges, töltsön után motor-hűtőfolyadékot, kézi kapcsolású sebességváltó folyadékot, automata sebességváltó folyadékot,fékfolyadékot, szélvédőmosó folyadékot és akkumulátor elektrolitot.
Kipufogórendszer Ellenőrizze a kipufogócsövet és a kipufogódobot, hogy nem sérült, tömítetlen vagy rosszul rögzített-e.
Üzemanyag vezetékek és csatlakozások Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket, hogy nincs-e rajtuk laza csatlakozás, repedés vagy sérülés. Húzza után a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült alkatrészeket.