## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1361 (8-2), P1362 (8-1)

Diagnosztikai hibakód P1361 (8-2): | Vezérműtengely-helyzetérzékelő időszakos kimaradás

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. A DTC P1361 és/vagy P1362 jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a vezérműtengely-helyzetérzékelőnél és az ECM/PCM-nél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Csatlakoztassa le a vezérműtengely-helyzetérzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget a vezérműtengely-helyzetérzékelő 3-pólusú csatlakozójának a 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Javítsa meg a szakadást a PGM-FI 1. főrelé és a vezérműtengely-helyzetérzékelő közötti vezetékben.n

7. | Mérje meg a feszültséget a vezérműtengely-helyzetérzékelő 1-pólusú csatlakozójának a 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

8. | Mérje meg a feszültséget a vezérműtengely-helyzetérzékelő 3-pólusú csatlakozójának a 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Javítsa meg a szakadást a vezérműtengely-helyzetérzékelő és a G101 közötti vezetékben.n

9. | Helyettesítse egy biztosan jó vezérműtengely-helyzetérzékelővel és ellenőrizze újra. A DTC P1361 és/vagy P1362 jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Cserélje vissza az eredeti vezérműtengely-helyzetérzékelőt.n

10. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A 26 érintkezője és a test között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (A26) és a vezérműtengely-helyzetérzékelő közötti vezetékben. n. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

13. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az ECM/PCM csatlakozó A26 érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (A26) és a vezérműtengely-helyzetérzékelő közötti vezetékben. n. NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n