## Országúti/tompított fényváltó kapcsolómágnes teszt

1. | Szerelje ki a fényszórót.

2. | Vegye ki a HID izzót a fényszóróból.

3. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (A) az országúti/tompított átkapcsoló mágnestekercsről (B).

4. | Ellenőrizze az országúti/tompított átkapcsoló mágnestekercs fedelét. A fedélnek nyitva kell lennie (országúti) amikor akkumulátor feszültséget ad az 1. sz. érintkezőre, és testelést ad a 2. sz. érintkezőre A fedélnek zárva kell lennie (tompított) amikor az akkumulátor feszültséget leválasztja.

5. | Ha a mágnestekercs nem működik megfelelően, cserélje ki.