## Kormány fogasléces vezérlés kiszerelése

MEGJEGYZÉS: A kiszerelés/beszerelés közben ne engedje, hogy por, szennyeződés, vagy más idegen anyag kerüljön a kormányműbe.

1. | Lazítsa meg a biztosítóanyát (A), majd szerelje ki a fogaslécsín csavart (B), lemez alátétet (C), a rugót (D) és a fogaslécvezetőt (E) a kormányműből.

2. | A fogaslécsínből szerelje ki az O-gyűrűt (F), és dobja hulladékba.

3. | Kenje meg az új O-gyűrűt kenőzsírral, és óvatosan illessze a fogaslécvezető csavar horonyba.

4. | Tegyen kenőzsírt a fogaslécvezető csúszó felületére és külső felületeire, majd szerelje fel a kormánymű házra. A ház menetes részéről (G) törölje le a kenőzsírt.

5. | Szerelje a lemezalátétet és a rugót a fogaslécsínre.

6. | Tegyen tömítőanyagot a fogaslécsín csavar menetére, majd szerelje be, és 25 N·m-rel (2,5 kg·m) húzza meg. Lazán szerelje be a biztosító anyát.

7. | Állítsa be a fogaslécvezető csavart. A beállítás után ellenőrizze a fogasléc jobbra és balra csúsztatásával, hogy könnyedén mozog-e.