## Hajtótengelyek szétszerelése

Szükséges célszerszámok
Menetes lehúzó, 22 x 1,5 mm ( 07XAC-0010100)

Kiütőkalapács-készlet ( 07936-5790001)
Gumiharang-rögzítőbilincs fogók (, kereskedelmi forgalomban beszerezhetők)

## Belső féltengelycsukló oldal:

1. | Szerelje ki a Seeger-gyűrűt (A) a belső féltengelycsuklóból.

2. | Szerelje le a gumiharang-rögzítőbilincseket. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot és a dinamikus rezgéscsillapítót. Ha a gumiharang-rögzítőbilincs hegesztett típusú (A), vágja el a gumiharang-rögzítőbilincset (B). Ha a gumiharang-rögzítőbilincs kéthurkos típusú (C), emelje fel a szalag visszahajtott végét (D), és nyomja be a rögzítőbe (E). Ha a gumiharang-rögzítőbilincs alacsony profil típusú (F), nyomja össze a bilincs szalagját a kereskedelmi forgalomban beszerezhető rögzítőbilincs-fogó (G) használatával. Hegesztett típus Kéthurkos típus Alacsony profil típus

3. | Tegyen egy jelölést (A) az összes görgőre (B) és belső féltengelycsuklóra (C), hogy azonosíthassa a görgők és hornyok helyét a belső féltengelycsuklóban. Ezután szerelje ki a belső féltengelycsuklót a törlőkendőn (D). Legyen óvatos, nehogy leejtse a görgőket, amikor elválasztja őket a belső féltengelycsuklótól.

4. | Tegyen egy jelölést (A) a görgőkre (B) és a görgőkosárra (C), hogy azonosíthassa a kosárban a görgők helyét, majd szerelje ki a görgőket.

5. | Szerelje ki a Seeger-gyűrűt (D).

6. | Jelölje meg a görgőkosarat (C) és a féltengelyt (F), hogy azonosíthassa a tengelyen a görgőkosár helyét.

7. | Szerelje ki a görgőkosarat (C).

8. | Tekerje be a féltengelyen lévő bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a gumiharang és a dinamikus rezgéscsillapító sérülését.

9. | Szerelje ki a belső féltengelycsukló-gumiharangot és a dinamikus rezgéscsillapítót. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot és a dinamikus rezgéscsillapítót.

10. | Vegye le a vinil szalagot.

## Külső féltengelycsukló oldal:

1. | Szerelje le a gumiharang-rögzítőbilincseket. Legyen óvatos, nehogy megsértse a gumiharangot és a dinamikus rezgéscsillapítót. Ha a gumiharang-rögzítőbilincs füles bilincs típusú (A), emelje fel a három fület (B) egy csavarhúzóval. Füles bilincs típus

2. | Csúsztassa a külső féltengelycsukló-gumiharangot (A) a belső féltengelycsukló oldalhoz. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a gumiharangot.

3. | Törölje le a kenőzsírt, hogy szabaddá tegye a féltengelyt és a külső féltengelycsukló belső gyűrűt.

4. | Tegyen egy jelölést (A) féltengelyre (B) a külső féltengelycsukló végével egyező helyre (C).

5. | Óvatosan fogja be a féltengelyt egy satuba.

6. | Szerelje ki a külső féltengelycsuklót (A) a célszerszám használatával.

7. | Vegye ki a féltengelyt a satuból.

8. | Szerelje le a rögzítőgyűrűt a féltengelyről.

9. | Tekerje be a féltengelyen lévő bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a gumiharang sérülését.

10. | Szerelje ki a külső féltengelycsukló-gumiharangot. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a gumiharangot.

11. | Vegye le a vinil szalagot.