## Hűtőventilátor-kapcsoló ellenőrzése

MEGJEGYZÉS: A hűtőventilátor-kapcsoló beszerelése után légtelenítse a hűtőrendszert.

1. | Szerelje ki a hűtőventilátor-kapcsolót a hűtőből.

2. | Függessze fel a hűtőventilátor-kapcsolót (A) egy vízzel telt edényben az ábra szerint.

3. | Melegítse fel a vizet, és ellenőrizze a hőmérsékletet egy hőmérővel. A hőmérő (B) ne érjen hozzá a forró edény aljához.

4. | Mérje meg az elektromos vezetést az 1. sz. és a 2. sz. érintkező között a táblázat szerint.