## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: | Mágneskapcsoló

1. | Törölje a DTC-t.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

3. | Ellenőrizze a DTC-t. Kigyullad az ABS-ellenőrző lámpa, és a DTC 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 jelenik meg? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozójában. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó ABS hidraulika-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n