## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0121 (7), P0221

DTC P0121: | ”A” fojtószelep-helyzet érzékelő tartomány/teljesítmény probléma

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

4. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

5. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik P0121 és/vagy P0221 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a kopogásérzékelőnél és a motorvezérlő egységnél.n

6. | Ellenőrizze az „A” fojtószelep-helyzet érzékelőt („A” érzékelő) és a „B” fojtószelep-helyzet érzékelőt („B” érzékelő) az adatlistában a HDS műszerrel. Megegyeznek a feszültségek? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

7. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

8. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 65. sz. és 78 sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 20.

10. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 65. sz. és 78 sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 36.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 65.sz. érintkező) és a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 49.sz. érintkezője között (diagnosztikai csatlakozó doboz 78.sz. érintkező), majd folytassa a következő lépéssel 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

14. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

15. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

16. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

17. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

18. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

19. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0121 és/vagy P0221 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

20. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

21. | Végezze el az ETCS TESZTet a HDS-sel az ELLENŐRZÉS MENÜBEN.

22. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

23. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0121 és/vagy P0221 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelepháznál és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.