## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0068

DTC P0068: | MAP érzékelő jeltartomány probléma

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt hibakódok a P0068 hibakóddal egyszerre tárolódnak, akkor először ezeknek a hibakódoknak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra, hogy van-e P0068.
P0121, P0122, P0123: Fojtószelep-helyzet (TP) „A” érzékelő
P0171, P0172: Üzemanyagrendszer
P0221, P0222, P0223: Gázpedálhelyzet-érzékelő (APP)
P0506, P0507: Alapjárat-vezérlő rendszer hibája
P0401, P0403, P0404, P0405, P0406, P0409, P0489, P0490: Kipufogógáz-visszavezető (EGR) rendszer

1. | Jegyezze fel a következő hiba fennállásakor rögzített adatokat. Motorfordulatszám Járműsebesség

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

4. | Figyelje a HDS műszerrel a fedélzeti diagnosztika állapotkijelzést a P0068 hibakódhoz a DTC menüben. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Ha PASSED (megfelelő), időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél. Ha NOT COMPLETED (NEM TELJES), akkor folytassa a következő lépéssel: 3 és ellenőrizze újra.

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Cserélje ki a MAP érzékelőt.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

9. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

10. | Végezzen próbautat a gépjárművel néhány percig a hiba fennállásakor rögzített adatok felvételének tartományában

11. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0068 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és amotorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | Figyelje a HDS műszerrel a fedélzeti diagnosztika állapotkijelzést a P0068 hibakódhoz a DTC menüben. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha FAILED (Nem megfelelő), ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha NOT COMPLETED (NEM TELJES), akkor folytassa a következő lépéssel: 10 és ellenőrizze újra.