## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0301 (71-1), P0302 (72-1), P0303 (73-1), P0304 (74-1)

Diagnosztikai hibakód P0301 (71-1): | 1. sz. henger gyújtáshiba
Diagnosztikai hibakód P0303 (73-1): | 3. sz. henger gyújtáshiba

1. | A hiba fennállásakor rögzített adatok ellenőrzése és rögzítése után állítsa vissza az ECM/PCM-et. Ha nincsenek a hiba fennállásakor rögzített adatok a gyújtáshibáról, törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort, és hallgassa meg, hogy van-e kopogó hang a hibás henger befecskendező fúvókájánál. Kattanás hallható? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 24.

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF állásba, majd állítsa vissza az ECM/PCM-et.

4. | Cserélje ki a hibás henger gyújtótekercsét egy másik henger gyújtótekercsére.

5. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

6. | Ellenőrizze a hibakódot vagy időszakos hibakódot a leolvasó szerszámmal. A DTC vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelent a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a gyújtótekercs csatlakozó rossz érintkezése miatt (ebben az időpontban nincs gyújtáshiba).n

7. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a gyújtótekercset cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás gyújtótekercset.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF állásba, majd állítsa vissza az ECM/PCM-et.

9. | Cserélje ki a hibás henger gyújtógyertyáját egy másik henger gyújtógyertyájára.

10. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

11. | Ellenőrizze a hibakódot vagy időszakos hibakódot a HDS műszerrel vagy a leolvasó szerszámmal. A DTC vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelent a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a gyújtógyertya elkormozódása miatt stb. (ebben az időpontban nincs gyújtáshiba).n

12. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a gyújtógyertyát cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás gyújtógyertyát.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF állásba, majd állítsa vissza az ECM/PCM-et.

14. | Cserélje ki a hibás henger befecskendező fúvókáját egy másik henger befecskendező fúvókájára.

15. | Járassa a motort alapjáraton 2 percig.

16. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

17. | Ellenőrizze a hibakódot vagy időszakos hibakódot a HDS műszerrel vagy a leolvasó szerszámmal. Megjelenik a P0301, P0302, P0303 vagy P0304 hibakód vagy időszakos hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 18. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a befecskendező csatlakozó rossz érintkezése miatt (most nincs gyújtáshiba). Győződjön meg róla, hogy a befecskendező megfelelően van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőnél.n

18. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a befecskendező fúvókát cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás injektort.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

19. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

20. | Kösse le a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Mérje meg a feszültséget a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 23. NEM - Javítsa a szakadt vagy rövidzárlatos vezetéket a 24. számú (15 A) és (2. számú (15 A))* biztosíték és a gyújtótekercs között.n *: hátsó gyújtótekercs

23. | Ellenőrizze a kompressziót. Motor kompresszió? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a ECM/PCM egységet, vagy helyettesítse biztosan jó ECM/PCM egységgel, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Javítsa a motort.n

24. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

25. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM B csatlakozóját (24P).

26. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

27. | Mérje meg a feszültséget a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P0301 | B5 | BRN
2. sz. | P0302 | B4 | RED
3. sz. | P0303 | B3 | BLU
4. sz. | P0304 | B2 | YEL
Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 28. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 36.

28. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI, és szerelje le a motorburkolatot.

29. | Kösse le a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

30. | Mérje meg az ellenállást a befecskendező 2-pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. 10W-13 Wmérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 31. NEM - Cserélje ki az injektort.n

31. | Cserélje ki a hibás henger befecskendező fúvókáját egy másik henger befecskendező fúvókájára.

32. | Járassa a motort alapjáraton 2 percig.

33. | Végezzen próbautat a gépjárművel többször a hiba fennállásakor rögzített adatok tartományában vagy különböző körülmények között, ha nincsenek meg a hiba fennállásakor rögzített adatok.

34. | Ellenőrizze a hibakódot vagy időszakos hibakódot a HDS műszerrel vagy a leolvasó szerszámmal. A DTC vagy az időszakosan fennálló hiba DTC P0301, P0302, P0303 vagy P0304 megjelenik a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 35. NEM - Szakaszos gyújtáshiba a befecskendező működési hibája miatt. Biztosítsa, hogy a befecskendező csatlakozásai megfelelőek legyenek. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendező csatlakozójánál.n

35. | Határozza meg, hogy melyik henger(ek)ben volt a gyújtáshiba. A gyújtáshiba abban a hengerben van, amelyikben a befecskendező fúvókát cserélték? IGEN - Cserélje ki a hibás befecskendező fúvókát.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a ECM/PCM egységet, vagy helyettesítse biztosan jó ECM/PCM egységgel, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n

36. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI állásba, és szerelje le a motorburkolatot.

37. | Kösse le a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

38. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

39. | Mérje meg a feszültséget a befecskendező 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 40. NEM - Szüntesse meg a szakadást az üzemanyag befecskendező szelep és a programozott üzemanyag befecskendezés (PGM-FI) 1. sz. főrelé (FI-MAIN) közötti vezetékben n.

40. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

41. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P0301 | B5 | BRN
2. sz. | P0302 | B4 | RED
3. sz. | P0303 | B3 | BLU
4. sz. | P0304 | B2 | YEL
Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM és a befecskendező közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 42.

42. | Zárja testre a megfelelő befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | ---
1. sz. | P0301 | BRN
2. sz. | P0302 | RED
3. sz. | P0303 | BLU
4. sz. | P0304 | YEL

43. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a test és a megfelelő ECM/PCM csatlakozó érintkezője között (lásd a táblázatot).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM/PCM ÉRINTKEZŐ | VEZETÉKSZÍN
--- | --- | --- | ---
1. sz. | P0301 | B5 | BRN
2. sz. | P0302 | B4 | RED
3. sz. | P0303 | B3 | BLU
4. sz. | P0304 | B2 | YEL
Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki az injektort.n NEM - Javítsa meg a szakadt vezetéket az ECM/PCM és a befecskendező közötti vezetékben.n