## Üzemanyag-nyomás ellenőrzése

Szükséges célszerszámok
Üzemanyagnyomás-mérő műszer ( 07406-0040002)

Üzemanyagnyomás-mérő műszer készlet ( 07ZAJ-S5A0100)

1. | Szüntesse meg az üzemanyag-nyomást.

2. | Csatlakoztassa le a gyorscsatlakozót. Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-mérő műszer készletet és a üzemanyagnyomás-mérő műszert.

3. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton. Ha a motor beindul, folytassa a következő lépéssel: 5. Ha a motor nem indul be, folytassa a következő lépéssel: 4.

4. | Ellőrizze, hogy az üzemanyag-szivattyú jár-e: Hallgasson bele az üzemanyag betöltőcsőbe levett tanksapkával. Az üzemanyag-szivattyúnak 2 másodpercig kell járnia, amikor a gyújtáskapcsolót először elfordítja. Ha a szivattyú jár, folytassa a következő lépéssel: 5. Ha a szivattyú nem jár, végezze el az üzemanyag-szivattyú áramkör hibakeresését.

5. | Olvassa le a nyomásmérőműszert. Az előírt nyomás 320-370 kPa (3.3-3.8 kgf/cm2, 47-54 psi) Ha a nyomás rendben van, az ellenőrzésnek vége van. Ha a nyomás az előírt értéknek nem felel meg,cserélje ki az üzemanyagnyomás-szabályozót és az üzemanyagszűrőt, majd ellenőrizze újra az üzemanyagnyomást.