## Vezérműtengely-lánckerék beszerelése

MEGJEGYZÉS: Tartsa távol a vezérműláncot a mágneses mezőktől.

1. | Helyezze be a vezérműláncot a vezérműtengely lánckerékre, közben figyeljen a jelölésre (A), majd szerelje fel a vezérműtengely lánckereket a vezérműtengelyre.

2. | Tartsa meg a vezérműtengelyt egy villáskulccsal, majd húzza meg a csavart.
Előírt nyomaték:
56 Nm (5,7 kgm)

3. | Kenjen motorolajat a vezérműlánc feszítő csúszóelemre a hengerfejen levő olajvisszavezető furaton keresztül.

4. | Tartsa a forgattyústengely-szíjtárcsát és helyezze a dugós kulcsbetétet (A) a vezérműtengely lánckerék csavarjára.

5. | Forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járási irányával azonos irányba a vezérműlánc feszítő összenyomásához, majd szerelje ki a 6 x 1,0 mm-es csavart (B). MEGJEGYZÉS: A meghúzási nyomaték nem lehet több 56 Nm-nél (5,7 kgf·m) amikor a vezérműtengelyt elforgatják. Ne forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járásával ellentétes irányba

6. | Szerelje vissza a karbantartó csavart (C) új alátéttel (D).

7. | Szerelje be az új hengerfej záródugót.

8. | Szerelje fel a szelepfedelet.