## Napfénytető végálláskapcsolójának beállítása

1. | Szerelje ki a tetőkárpitot.

### Teljesen zárt helyzet beállítása

2. | A napfénytető kulccsal zárja be teljesen az üveget (A): Győződjön meg róla, hogy a két emelőkar (B) párhuzamos-e, és az ábrán látható helyzetben van-e. Ellenőrizze az üveg és a tetőelem illeszkedését és az üveg magasságát.

3. | Villáskulccsal lazítsa meg a végálláskapcsoló rögzítőcsavarjait (C).

4. | Állítsa be a végálláskapcsolót (D): Mozgassa a kapcsolólapot (E) kis lépésekben, majd rögzítse abban a helyzetben, ahol egy halk kattanást hall, amikor a kapcsoló bütyök (F) megnyomja a helyzetkapcsolót (nyitva/zárva). Ellenőrizze, hogy a kapcsolólap érintkezik-e a kapcsoló tartóval (G)-

### Egy közbenső megállási helyzet beállítása (néhány modellnél)

5. | A napfénytető kulccsal mozgassa az üveget (A) az egy közbenső megállási helyzetbe.

6. | Villáskulccsal lazítsa meg a helyzetkapcsoló rögzítőcsavarjait (C).

7. | Állítsa be a végálláskapcsolót (D): Mozgassa a kapcsolólapot (E) kis lépésekben, majd rögzítse abban a helyzetben, ahol egy halk kattanást hall, amikor a kapcsoló bütyök (F) megnyomja a helyzetkapcsolót (közbenső megállás). Ellenőrizze, hogy a kapcsolólap érintkezik-e a kapcsolótartóval (G)-

8. | Ellenőrizze az üveg működését a napfénytető kapcsoló működtetésével. Közbenső megállás végálláskapcsolóval: A felbillentett helyzetből a teljesen zárt helyzetbe, a teljesen zárt helyzetből a közbenső megállási helyzetbe, a közbenső megállási helyzetből a teljesen nyitott helyzetbe. Közbenső megállási végálláskapcsoló nélkül: A felbillentett helyzetből a teljesen zárt helyzetbe, a teljesen nyitott helyzetből a teljesen zárt helyzetbe.

9. | Ellenőrizze, hogy nem engedi-e át a vizet. Engedje a vizet szabadon folyni a csőből, szórófej nélkül. Ne használjon nagynyomású vízsugarat