## Kipufogócső károsanyag-kibocsátási vizsgálat

1. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton.

2. | Csatlakoztasson egy fordulatszámmérőt.

3. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.

4. | Melegítse fel és állítsa be a CO-mérőt a mérő gyártójának utasításai szerint¢.

5. | Ellenőrizze a CO-t alapjáraton, kikapcsolt fényszórókkal, fűtőventilátorral, hátsóablak-fűtéssel, hűtőventilátorral és klímaberendezéssel. A CO-mérő legfeljebb 0,1 %-ot mutathat.