## Váltakozó áramú generátor jobb első jeláramkörének hibakeresési útmutatója

1. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton.

2. | Ellenőrizze a generátort a HDS műszerrel az adatlistában.

3. | Ellenőrizze, hogy a jelzett százalék változik-e, amikor a világításkapcsoló a bekapcsolt állásban van. Változik a százalék? IGEN - A generátor jel áramkör rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

5. | Csatlakoztassa le a generátor 2-pólusú csatlakozóját.

6. | Csatlakoztassa az ECM tesztvezetékeit és az érintkező ellenőrző dobozt az ECM és a csatlakozók közé.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 48. sz. és 98.sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

9. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

10. | Az ECM tesztvezetékét csatlakoztassa le az ECM-ről.

11. | Csatlakoztassa a generátor 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezőjét a karosszéria testpontjához egy áthidalóvezetékkel.

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 48. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze a generátort.n NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 19.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 48.sz. érintkező) és a generátor között. n

13. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

14. | Az ECM tesztvezetékét csatlakoztassa le az ECM-ről.

15. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 48. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 19.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 48.sz. érintkező) és a generátor között. n NEM - Tegyen be biztosan jól működő ECM-et, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n