## Hátsó lengéscsillapító cseréje

### Robbantott ábra

## Ellenőrzés

1. | Nyomja meg kézzel a lengéscsillapítót az ábra szerint.

2. | Ellenőrizze az egyenletes működést a teljes lökethosszon, összenyomásra és kihúzásra egyaránt. A lengéscsillapítónak egyenletes és folyamatos mozgással kell kitágulnia, amikor az összenyomást elengedik. Ha nem ilyen (nincs összenyomás vagy nincs tágulás), a gáz szivárog és a lengéscsillapítót ki kell cserélni.

3. | Ellenőrizze, hogy a vizsgálatok közben nincs-e olajszivárgás, rendellenes zaj vagy megszorulás.

## Kiszerelés

1. | Emelje fel a gépjármű hátsó részét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos.

2. | Szerelje le a hátsó kerekeket.

3. | Helyezzen egy krokodilemelőt a hátsóhíd közepe alá, és támassza alá a hátsó felfüggesztést az emelő felemelésével.

4. | Szerelje ki a peremes csavart (A) a lengéscsillapító aljáról.

5. | Szerelje le a fedelet a csomagtér oldalsó burkolatáról.

6. | Tartsa meg a lengéscsillapító tengelyét (A) egy dugókulccsal (B), és lazítsa meg a 10 mm-es peremes anyát.

7. | Szerelje ki a 10 mm-es peremes anyát, a lengéscsillapító rögzítő alátétet (C) és a rögzítő gumit (D) a lengéscsillapító tetejéről.

8. | Nyomja össze a patront, és szerelje le a karosszériáról.

## Beszerelés

1. | Szerelje fel az ütközőgumit (A) a patronra. Helyezze be a patront a karosszéria és a hátsóhíd közé.

2. | Helyezzen egy krokodilemelőt a hátsóhíd közepe alá, és támassza alá a hátsó felfüggesztést az emelő felemelésével.

3. | Szerelje fel a lengéscsillapító rögzítő gumit (A) és a rögzítő alátétet (B) a lengéscsillapító tengelyre, és lazán szerelje be a 10 mm-es peremes anyát. Ügyeljen az alátét és a gumi beszerelési irányára.

4. | Lazán szerelje be a peremes csavart a csillapító aljára.

5. | Emelje fel a felfüggesztést egy krokodilemelővel, hogy a gépjármű súlya rá nehezedjen, és húzza meg a peremes csavart..

6. | Húzza meg a 10 mm-es peremes anyát az előírt nyomatékkal, miközben a lengéscsillapító tengelyt (A) egy dugókulccsal (B) tartja.

7. | Szerelje vissza a fedelet a csomagtér oldalsó burkolatára.

8. | Szerelje fel a hátsó kerekeket.