## Hátsó kerékagy-csapágy cseréje - hátsó dobfék

### Robbantott ábra

1. | Emelje fel a gépjármű hátsó részét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos. Szerelje le a hátsó kerekeket.

2. | Szerelje ki a kerékagyfedelet (A), emelje fel a tengelycsonkot (B), és szerelje ki a tengelycsonkanyát (C).

3. | Oldja ki a rögzítőféket. Csavarjon két 8 x 1,25 mm-es csavart a dobba, hogy elnyomja a kerékagytól. A csavarokon egyszerre ne húzzon két fordulatnál többet, nehogy a dob túlzottan megfeszüljön. Szerelje ki a fékdobot (A).

4. | Szerelje le a kerékagycsapágy-egységet (A) a tengelycsonkról.

5. | Szerelje be a kerékagycsapágy-egységet a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Húzza meg az összes kötőelemet az előírt nyomatékkal. A fékdob beszerelése előtt tisztítsa meg a kerékagy felfekvő felületét és a fékdob belsejét. Új tengelycsonkanyát használjon összeszereléskor. A tengelycsonkanya meghúzása után egy tüske használatával nyomja be a tengelycsonkanya vállát a tengelycsonkra. Új kerékagyfedelet használjon összeszereléskor. A kerék felszerelése előtt tisztítsa meg a fékdob felfekvő felületét és a kerék belsejét.