## Klímaberendezés kompresszor hőkioldójának cseréje

1. | Szerelje ki a csavart, a testelő érintkezőt (A) és a tartót (B). ÍKösse le a mágnestekercs csatlakozóját (C), majd szerelje ki a hőkioldó biztosítékot (D).

2. | Cserélje ki a hőkioldó biztosítékot (A) egy újjal, és tegyen szilikon tömítőanyagot (B) a hőkioldó biztosíték aljához.

3. | Szerelje be a kiszerelés műveletének fordított sorrendjében.