## Vezérműtengely beszerelése

1. | Szerelje be a vezérműtengelyt (A) a hengerfejbe, majd szerelje be a vezérműtengely axiális rögzítőfedelet (B) új O-gyűrűvel (C).

2. | Szerelje be a felső holtpont (TDC) érzékelőt az új O-gyűrűvel, majd csatlakoztassa a felső holtpont (TDC) érzékelő csatlakozót.

3. | Szerelje be a kábeltartót, majd szerelje be a kábeltartót rögzítő csavart, a testkábelt és a levegőszűrő-ház tartóelemét.

4. | Szerelje be a vezérműtengely-lánckereket.

5. | Szerelje be a szelephimba egységet.

6. | Szerelje be a levegőszűrő-házat.