## Ajtó reteszelő gomb kapcsolójának ellenőrzése - biztonsági reteszelés esetén

## Biztonsági reteszeléssel (vezetőoldali ajtó):

1. | Szerelje ki a vezetőoldali ajtóburkolatot.

2. | Kösse le a 6-pólusú csatlakozót (A) a biztonsági reteszelés működtető eleméről.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között. Villamos vezetésnek kell lennie a 3. sz. és a 4.sz. érintkező között, amikor az ajtózár gomb kapcsoló LOCK (zárva) helyzetben van. Villamos vezetésnek kell lennie az 1. sz. és a 4.sz. érintkező között, amikor az ajtózár gomb kapcsoló UNLOCK (nyitva) helyzetben van.

## Biztonsági reteszeléssel (utasoldali ajtó):

1. | Szerelje ki az utasoldali ajtóburkolatot.

2. | Kösse le a 6-pólusú csatlakozót (A) a biztonsági reteszelés működtető eleméről.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között. Villamos vezetésnek kell lennie az 1. sz. és a 4.sz. érintkező között, amikor az ajtózár gomb kapcsoló UNLOCK (nyitva) helyzetben van.