## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 7

DTC 7: | Szakadás van a levegőkeverés vezérlőmotorjának áramkörében

1. | Csatlakoztassa le a levegőkeverés vezérlőmotorjának 7 pólusú csatlakozóját.

2. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozóját.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozója és a levegőkeverés vezérlőmotorja 7 pólusú csatlakozójának következő érintkezői között.
16 pólusú: | 7 pólusú:
--- | ---
5. sz. | 7. sz.
8. sz. | 5. sz.
9. sz. | 2. sz.
10. sz. | 1. sz.
14. sz. | 3. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy rossz csatlakozások a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozójánál és a levegőkeverés vezérlőmotorjának 7 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Javítson meg minden szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a levegőkeverés vezérlőmotorja közötti vezeték(ek)ben.n