## Reflektor állítóegység hibakeresési útmutató

MEGJEGYZÉS: Vizsgálat előtt ellenőrizze, hogy a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban az 5. sz. (10 A) biztosíték nem olvadt-e ki.

1. | Szerelje ki a belső ütközőt.

2. | Kösse le a 3-pólusú csatlakozót (A) a fényszóró beállító egységről (B).

3. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az 1. sz. érintkező és a karosszéria testelés között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Ellenőrizze ezeket a problémákat:n Szüntesse meg a szakadást a fényszóró beállító egység és a karosszéria testelés közötti BLK vezetékben. Rossz testelés (G201, G301).

4. | Ellenőrizze a feszültséget a 3. sz. érintkező és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Szüntesse meg a szakadást a fényszóró beállító egység és a műszerfal alatti biztosíték/relé doboz közötti YEL vezetékben.n

5. | Ellenállásmérő segítségével mérje meg az ellenállást a 2. sz. érintkező és a karosszéria testelés között a fényszóró beállító kapcsoló 0 helyzetében. Is there about 730 W? IGEN - Ellenőrizze, hogy a fényszóró beállító egység nincs befagyva, megszorulva vagy helytelenül beszerelve. Ha a mechanikai ellenőrzés rendben van, cserélje ki a fényszóró beállító egységet.n NEM - Ellenőrizze ezeket a problémákat:n Elégtelen testelés (G401) Szüntesse meg a szakadást a fényszóró beállító egység és a fényszóró beállító kapcsoló közötti BLU/BLK vezetékben. Hibás fényszóró beállító kapcsoló.