## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0262 (71), P0265 (72), P0268 (73), P0271

DTC P0264: | A 1. henger befecskendező áramkör feszültsége magas
DTC P0268: | A 3. henger befecskendező áramkör feszültsége magas

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P0262, P0265, P0268 vagy P0271 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőknél és a motorvezérlő (ECM) egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Kösse le a befecskendező fúvóka 2-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

7. | A befecskendező felőli oldalon mérje meg az ellenállást a befecskendező 2-pólusú csatlakozójának 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. 11.4-12.6W mérhető (20°C hőmérsékleten)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

8. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

9. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 3. sz. csatlakozóját (52-pólusú).

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

11. | Ellenőrizze a feszültséget a befecskendező 2-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezője és a karosszériatest között (lásd táblázat).
HIBÁS HENGER | DTC | ECM CSATLAKOZÓ Sz. (CSATLAKOZÓ) | ÉRINTKEZŐ TESZT DOBOZ CSATLAKOZÓ Sz. | VEZETÉK SZÍN
--- | --- | --- | --- | ---
1. sz. | P0262 | 10 (3. sz.) | 39 | BRN
2. sz. | P0265 | 13 (3. sz.) | 42 | RED
3. sz. | P0268 | 11 (3. sz.) | 40 | BLU
4. sz. | P0271 | 12 (3. sz.) | 41 | YEL
Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motorvezérlő egység csatlakozójának érintkezője és a befecskendező közötti vezetékben (lásd táblázat), majd folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 20.

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | Cserélje ki a hibás befecskendezőt.

14. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

15. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

16. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

17. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

18. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton 10 másodpercig.

19. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0262, P0265, P0268 vagy P0271 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőknél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

20. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

21. | Indítsa be a motort.

22. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0262, P0265, P0268 vagy P0271 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a befecskendezőknél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n