## Hátsó ajtózár cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Emelje fel teljesen az ablakot.

2. | Szerelje ki a következőket: Ajtóburkolat Műanyag burkolat, ha szükséges Rúdvédő

3. | Kösse le a zárórudat (A) a zárókarról (B).

4. | Központi zárral Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki a kábelköteg védőelemet (A).

5. | Kösse le (és húzza ki) a működtetőelem csatlakozóját (A). Szerelje ki a zárnyelvet (B) rögzítő csavarokat. Ügyeljen arra, hogy ne görbítse el a belső nyitókar rudat (C) és a zárórudat (D).

6. | Kösse le a belső nyitókar rudat (A) és a zárórudat (B) a zárról (C).

7. | Szerelje ki a csavarokat (A, B), amelyek a hátsó alsó ajtóprofilt (C) rögzítik, majd szerelje ki a távtartót (D).

8. | Bújtassa át a zárat a hátsó alsó ajtóprofil (B) és az ajtó közötti hézagon, majd vegye ki.

9. | Szerelje vissza a zárat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, és hogy mindegyik rúd biztosan csatlakozik-e. Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően záródik-e és nyílik-e.