## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 52

DTC 52: | Motor megszorulás OFF

1. | Ellenőrizze a 4. sz. (40 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban, és szerelje vissza a biztosítékot, ha rendben van. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 2. NINCS - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

2. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

3. | Mérje meg a feszültséget az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozó 25. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik-e az akkumulátorfeszültség? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozójában. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó ABS hidraulika-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra.n NEM - Javítsa meg a szakadást a 4. sz. (40 A) biztosíték és az ABS vezérlőegység közötti vezetékben.n