## ABS modulátoregység-vezérlőegység eltávolítása és beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Ne öntsön fékfolyadékot a gépjárműre; ez a fényezés sérülését okozhatja; ha fékfolyadék kerül a fényezésre, mossa le azonnal vízzel.
- Legyen óvatos, nehogy megsértse vagy elgörbítse a fém fékcsöveket a kiszerelés és a beszerelés közben.
- Hogy megelőzze a fékfolyadék kifolyását, dugaszolja el és fedje le a gumicsövek végét és csatlakozásait egy törlőkendővel vagy egyenértékű anyaggal.

## Kiszerelés

1. | Húzza fel az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozójának (B) reteszelését (A), és a csatlakozó lecsatolódik.

2. | Csatlakoztassa le a hat fém fékcsövet.

3. | Szerelje ki a két 6 mm-es anyát.

4. | Szerelje ki az ABS hidraulika-vezérlőegységet (C).

## Beszerelés

1. | Szerelje be az ABS hidraulika-vezérlőegységet, majd húzza meg a két 6 mm-es anyát.

2. | Csatlakoztassa vissza a hat fém fékcsövet, majd húzza meg az anyákat.

3. | Igazítsa össze az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozónak a csatlakozó felületét.

4. | Nyomja be az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozójának reteszelését, amíg nem hallja, hogy bekattan a helyére, majd csatlakoztassa a csatlakozót.

5. | Légtelenítse a fékrendszert, az első kerekekkel kezdve.

6. | Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy az ABS-ellenőrző lámpa kialszik-e.

7. | Vigye próbaútra a gépjárművet, és ellenőrizze, hogy az ABS-ellenőrző lámpa nem gyullad-e ki.