## Fogasléces vezérlő beállítása

A szükséges célszerszámok
Biztosító anya villáskulcs, 40 mm ( 07MAA-SL00100)

1. | Állítsa a kerekeket az egyenes előremenet helyzetbe.

2. | Lazítsa meg a fogaslécvezető csavar biztosító anyát (A) a célszerszámmal, majd szerelje ki a fogaslécvezető csavart (B). Balkormányos: Jobbkormányos:

3. | Távolítsa el a régi tömítő anyagot a fogaslécvezető csavarról, és tegyen fel új tömítő anyagot a menetek köré (A).

4. | Lazán szerelje be a fogaslécvezető csavart (A) a kormányműbe.

5. | Húzza meg a fogaslécvezető csavart 25 Nm (2,5 kgm) nyomatékkal, majd lazítsa meg.

6. | Húzza meg újra a fogaslécvezető csavart 3,9 Nm (0,4 kgm) nyomatékkal, majd forgassa vissza az előírt állásszögre.
Előírt viszzaforgatási szög: | Max. 12°

7. | Húzza meg a biztosítóanyát (B), miközben megtartja a fogasléc vezető csavart (A).

8. | Ellenőrizze a teljes forgási tartományban, hogy nem kell-e szokatlan kormányerőt alkalmazni.

9. | Ellenőrizze a kormánykerék-elfordulási játékot és a szervorásegítést.