## Első ajtóüveg külső tömítőgumi-cseréje

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja az ajtót.

1. | Elöl kezdve feszítse fel az ajtóüveg külső tömítőgumiját (A) a rögzítők (B) leválasztása érdekében, majd tolja előre a tömítőgumit, amíg a hátsó rögzítő (C) el nem éri az ajtóburkolat belső oldalát.

2. | Csavarja meg az ajtóüveg külső tömítőgumiját (A), hogy a hátsó rögzítő (B) kihúzódjon az ajtó belső oldaláról, majd szerelje ki a tömítőgumit.

3. | Nyomja be biztosan az ajtóüveg külső tömítőgumi rögzítőrészeit a helyükre.